 **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ**

**ΔΗΜΟΣ ΚΩ**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

**Ταχ. Δ/νση :** Ακτή Κουντουριώτου 7, Κως

**Ταχ. Κώδικας :**85300

**Πληροφορίες** :Καλλούδης Αλέξανδρος

**Τηλ. :**2242360469

**Τηλ/τυπία :**2242021341

**Ηλεκτρον. δ/νση :**a.kalloudis@kos.gr

**Ε Ρ Ε Υ Ν Α Α Γ Ο Ρ Α Σ**

**για την κατάρτιση ενδεικτικών τιμών για την**

**«Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών»**

Ο Δήμος Κω ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του. Αναγνωρίζοντας την δύσκολη οικονομική συγκυρία ζητά από τοπικές και πανελλαδικές επιχειρήσεις την συμπλήρωση των κάτωθι πινάκων ώστε να σχηματίσει εικόνα για τις ενδεικτικές τιμές προμήθειας Η/Υ & περιφερειακών με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

**Ομάδα 1 (Ηλεκτρονικοί υπολογιστές)**

**Α.1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Τεχνικών Υπηρεσιών)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **Είδος** | **Περιγραφή** |
| 1 | Επεξεργαστής | Intel Core i7-6700 Processor (Αριθμός Πυρήνων 4 , Ταχύτητα Επεξεργαστή 3.40GHz , Μνήμη Cache 8MB) |
| 2 | Λειτουργικό | Windows 10 pro |
| 3 | Μνήμη | 8GB 1600MHz DDR3 Memory |
| 4 | Δίσκος1 | 250GB SSD |
| 4 | Δίσκος2 | 1 TB 7200 Rpm |
| 5 | Μονάδα CD ROM/DVD ROM | DVD+/-RW 8X |
| 6 | Κάρτα γραφικών | Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών συμβατή με τον υπολογιστή , 2 GB RAM |
| 7 | Συνδεσιμότητα | Έξοδος HDMI Χ1 , Έξοδος Display Port Χ1 , Είσοδοι USB 2.0 Χ4 , Είσοδοι USB 3.0 Χ2 , Ενσύρματη Δικτύωση Gigabit LAN |
| 8 | Πληκτρολόγιο | Ελληνικό(QWERTY) πληκτρολόγιο μαύρο του κατασκευαστή |
| 9 | Ποντίκι | Οπτικό (μη ασύρματο) ποντίκι κύλισης (3 κουμπιά κύλισης) USB μαύρο του κατασκευαστή |
| 10 | Εγγύηση | 3 ετών |
| 11 | Οθόνη | >=23.6’’ , Τεχνολογία Οθόνης LED , Input : D-Sub X1 , Input : HDMI X1 , Εγγύηση 2 έτη |

**Α.2 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Διοικητικών Υπηρεσιών)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **Είδος** | **Περιγραφή** |
| 1 | Επεξεργαστής | Intel Core i3-6100 Processor (Αριθμός Πυρήνων 2 , Ταχύτητα Επεξεργαστή 3.70GHz , Μνήμη Cache 3MB) |
| 2 | Λειτουργικό | Windows 10 pro |
| 3 | Μνήμη | 4GB 1600MHz DDR3 Memory , Max 16GB |
| 4 | Δίσκος | 120GB SSD |
| 5 | Μονάδα CD ROM/DVD ROM | DVD+/-RW 8X |
| 6 | Κάρτα γραφικών | Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών συμβατή με τον υπολογιστή |
| 7 | Συνδεσιμότητα | Έξοδος HDMI Χ1 , Έξοδος Display Port Χ1 , Είσοδοι USB 2.0 Χ4 , Είσοδοι USB 3.0 Χ4 , Ενσύρματη Δικτύωση Gigabit LAN |
| 8 | Πληκτρολόγιο | Ελληνικό(QWERTY) πληκτρολόγιο μαύρο του κατασκευαστή |
| 9 | Ποντίκι | Οπτικό (μη ασύρματο) ποντίκι κύλισης (3 κουμπιά κύλισης) USB μαύρο του κατασκευαστή |
| 10 | Εγγύηση | 3 ετών |
| 11 | Οθόνη | >= 23.6’’ , Τεχνολογία Οθόνης LED , Input : D-Sub X1 , Input : HDMI X1 , Εγγύηση 2 έτη |

**Α.3 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Α/Α** | Διαγώνιος Οθόνης | 15.4" |
| **1** | Τεχνολογία Οθόνης | IPS |
| **2** | Ανάλυση Οθόνης | 2880 X 1800 pixels , Δυνατότητες : Retina Display |
| **3** | Επεξεργαστής | Intel Core i7 2.7 GHz |
| **4** | Μνήμη | Μνήμη RAM 16 GB DDR3 |
| **5** | Δίσκος | Αποθηκευτικός χώρος 512 GB SSD |
| **6** | Συνδεσιμότητα | Bluetooth, 4 Θύρες Thunderbolt 3 (USB-C), Wi-Fi |
| **7** | Λειτουργικό σύστημα | macOS |
| **8** | Camera | Ναι |
| **9** | Κάρτα Γραφικών | Μνήμη : 2048 MB |
| **10** | Εγγύηση | 1 έτος |
| **11** | Παρελκόμενα (2) | Adapter to Usb – C to ethernet, Usb-c to Usb . |
| **12** | Ποντίκι | Συνδεσιμότητα : Bluetooth, Lightning port, Wireles |

**Α. 4 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Μετάδοσης)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **Είδος** | **Περιγραφή** |
| 1 | Επεξεργαστής με το cooler | **Τύπου Core i7**, Συχνότητα: **3500 MHz**, Πυρήνες: **6**, Socket: **2011**, Μικροαρχιτεκτονική: **Sandy Bridge** |
| 2 | Μητρική Πλακέτα | **Τύπου**  ATX, Socket: 2011-3, Επεξεργαστές: Intel, Chipset: X99, Μνήμη: DDR3, 4 DIMM Slots, PCIe x16 3.0: 4 Slot, SATA III: 10 Port |
| 3 | Μνήμες | **Τύπου :**  Χωρητικότητα: 32 GB, Τύπος: DDR4, Συχνότητα: 2400 MHz, DIMM: 4, Τύπος υπολογιστή: Desktop, CAS: 11 |
| 4 | Τροφοδοτικό | **Τύπου**  Ισχύς: 1200 W, Τύπος PFC: Active, Τύπος: ATX, Full Modular, Πιστοποίηση: 80 PLUS Gold, Επίπεδο θορύβου: 36 dB |
| 5 | Δίσκος 1 | **Τύπου**  Χωρητικότητα: 500 GB, Μέγεθος: 2.5'', Πρωτόκολλο Επικοινωνίας: SATA III (6 Gbit/s), Ταχύτητα Ανάγνωσης: 540 MB/s, Ταχύτητα Εγγραφής: 520 MB/s |
| 6 | Δίσκος 2 | **Τύπου**  Χωρητικότητα: 2 TB, SATA III (6 Gbit/s), Μέγεθος: 3.5", Χρήση: Desktop |
| 7 | Κουτί Η/Υ | Να είναι συμβατό με την μητρική πλακέτα |
| 8 | Κάρτα Γραφικών | **Τύπου**  Ταχύτητα Επεξεργαστή: 1657 MHz, Ταχύτητα Μνήμης: 10010 MHz, Memory Bus: 256 bit, Μέγιστη Ανάλυση: 4096x2160 pixels, Interface: PCI Express x16 3.0 |

**Α. 5 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (server)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **Είδος** | **Περιγραφή** |
| 1 | Processor/ Επεγεργαστής | 2X Intel® Xeon® E5-2640 v3 2.6GHz,20M Cache,8.00GT/s QPI,Turbo,HT,8C/16T (90W) Max Mem 1866MHz |
| 2 | Chassis Configuration | Chassis with up to 16, 3.5" Hard Drives |
| 3 | Memory DIMM Type and Speed | 2133MT/s RDIMMs |
| 4 | Memory Configuration Type | Fault Resilient Memory-Vmware |
| 5 | Memory Capacity | 2 x 32GB RDIMM, 2133MT/s, Dual Rank, x8 Data Width |
| 6 | RAID Configuration | RAID 5 for H330/H730/H730P (3-16 HDDs or SSDs) |
| 7 | RAID Controller: | PERC H730 RAID Controller, 1GB NV Cache |
| 8 | Hard Drives | 10x 2TB 7.2K RPM NLSAS 6Gbps 3.5in Hot-plug |
| 9 | Network Daughter Card: | Broadcom 5720 QP 1Gb Network Daughter Card |
| 10 | PCIe Riser | Risers with up to 3, x8 PCIe Slots + 1, x16 PCIe Slots |
| 11 | Power Supply | Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W |
| 12 | Power Management BIOS Settings | Power Saving Dell Active Power Controller |
| 13 | Rack Rails | ReadyRails™ Sliding Rails With Cable Management Arm |
| 14 | System Documentation | Electronic System Documentation and OpenManage DVD Kit |
| 15 | Internal SD Module | Internal Dual SD Module with 2x 16GB SD Cards |
| 16 | Advanced System Configurations | Energy Star |
| 17 | Processor Thermal Configuration | 2 CPU Standard |
| 18 | Embedded Systems Management | iDRAC8 Express, integrated Dell Remote Access Controller, Express |
| 19 | Hardware Support Services | 5Yr Basic Warranty - Next Business Day. |

**B. Ομάδα Περιφερειακών**

**Β1. Φωτοτυπικό laser A3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **Είδος** | **Περιγραφή** |
| 1 | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ | Το μηχάνημα να είναι επιτραπέζιο, ψηφιακό και να έχει τη δυνατότητες για Αντιγραφή, Email, Εκτύπωση, Σάρωση μέσω δικτύου, Φαξ, να διαθέτει panel λειτουργίας και χειρισμού στην ελληνική γλώσσα, με όλα τα απαραίτητα πλήκτρα και φωτεινές ενδείξεις με απεικόνιση των σημείων εμπλοκής του χαρτιού, έλλειψης αναλωσίμων υλικών, κλπ |
| 2 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ | Λέιζερ σύστημα ξηρής ηλεκτροστατικής μεταφοράς. Το TONER & το ΤΥΜΠΑΝΟ θα είναι ξεχωριστά για φθηνότερο κόστος παραγωγής αντιγράφων. Θα έχει τη δυνατότητα αυτόματης διπλής εκτύπωσης , αυτόματη εναλλαγή δίσκων και θα κάνει και αυτόματη ηλεκτρονική σελιδοποίηση. |
| 3 | ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ – ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ | Το φωτοαντιγραφικό θα δέχεται φύλλα χαρτιού, βιβλία μεγέθους έως Α3. Τα παραγόμενα αντίγραφα θα είναι υψηλής ποιότητας μεγέθους έως Α3. Τέλος θα έχει τη δυνατότητα σμίκρυνσης και μεγένθυσης (zoom : 50% - 200%). |
| 4 | ΤΑΧΥΤΗΤΑ | ≥ 24 σελ./λεπτό. |
| 5 | ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ - ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΣΕΤΩΝ | Θα διαθέτει χειροκίνητο αλλά και αυτόματο σύστημα τροφοδότησης πρωτοτύπων για την γρήγορη παραγωγή Φ/Α. Τέλος θα διαθέτει δύο κασέτες μία για Α3 και μία για Α4 μεγάλης χωρητικότητας τουλάχιστον 500 φύλλα η κάθε μία. |
| 6 | ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ | Συνδεσιμότητα Ethernet 10/100/1000, USB2. |
| 7 | ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ | Ανάλυση εκτύπωσης ≥ 600X600dpi |
| 8 | ΣΑΡΩΤΗΣ | Να διαθέτει έγχρωμο σαρωτή , θα έχει τη δυνατότητα αυτόματης διπλής όψης , με λειτουργία σάρωσης e-mail και σάρωση σε Folder Να περιλαμβάνεται λογισμικό για οπτική αναγνώριση χαρακτήρων για μετατροπή αρχείου εικόνας σε επεξεργάσιμη μορφή και η ανάλυση σάρωσης να είναι τουλάχιστον 600 x 600 dpi |
| 9 | Χαρακτηριστικά αποστολή & λήψης | Θα διαθέτει μεγάλη ταχύτητα μετάδοσης για τη μείωση του κόστους επικοινωνίας και του χρόνου αναμονής στο fax. Θα είναι δυνατή η άμεση αποστολή εγγράφων καθώς και η αποστολή τους μέσω μνήμης. To μηχάνημα θα διαθέτει μεγάλη μνήμη άνω των 300 σελίδων σε περίπτωση έλλειψης χαρτιού ή γραφίτη, τα έγγραφα να αποθηκεύονται στη μνήμη και να εκτυπώνονται εν συνεχεία. Τέλος τo μηχάνημα θα δίδει απόδειξη αποστολής του εγγράφου με ημερομηνία, ώρα, αριθμό fax, αριθμό σελίδων που έχουν αποσταλεί και επιπλέον θα εκτυπώνει στην απόδειξη τη πρώτη σελίδα του εγγράφου που απέστειλε. |
| 10 | Εγγύηση | ≥ 1 έτος . |

**Β2. Εκτυπωτές Α4 Laser, Δικτυακός**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **Είδος** | **Περιγραφή** |
| 1 | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ | Ασπρόμαυρος εκτυπωτής laser ομάδας εργασίας |
| 2 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ | Λέιζερ σύστημα ξηρής ηλεκτροστατικής μεταφοράς. Το TONER & το ΤΥΜΠΑΝΟ θα είναι ξεχωριστά για φθηνότερο κόστος παραγωγής αντιγράφων. Θα έχει τη δυνατότητα αυτόματης διπλής |
| 3 | ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ | A4 |
| 4 | ΤΑΧΥΤΗΤΑ | ≥ 38 Σελ/Λεπτό |
| 5 | ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ - ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΣΕΤΩΝ | Θα διαθέτει χειροκίνητο αλλά και αυτόματο σύστημα τροφοδότησης πρωτοτύπων για την γρήγορη παραγωγή. χωρητικότητας ≥ 250 φύλλα για τον αυτόματο τροφοδότη και ≥ 150 φύλλα για τον χειροκίνητο . |
| 6 | ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ | Συνδεσιμότητα Ethernet, USB2. |
| 7 | ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ | Ανάλυση εκτύπωσης τουλάχιστον 1200X1200dpi |
| 8 | Μέγιστη Μηνιαία χρήση | 80.000 Σελ/Μήνα |
| 9 | Εκτύπωση Διπλής Όψης | Ναι |
| 10 | Μνήμη Εκτυπωτή | ≥ 256ΜΒ |
| 11 | Εγγύηση | ≥ 1 έτος. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **Είδος** | **Περιγραφή** |
|  | Μέγεθος σελίδας | A0/A0+ |
| 1 | Ανάλυση | ≥2400 x 1200 dpi |
| 2 | Μνήμη | ≥64 GB |
| 3 | Δίσκος | ≥320GB |
| 4 | Μελάνια | ≥6 |
| 5 | Κεφαλές | ≥3 |
| 6 | Ρολό (Roll feed) | Ναι Χ 2 |
| 7 | Αυτόματος κόφτης χαρτιού | Ναι |
| 8 | Βάση | Ναι |
| 9 | Τρόπος σύνδεσης | 1xUSB , Θύρα Gigabit Ethernet (1000 Base-T), USB flash drive |
| 10 | Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα | Όλες οι υπάρχουσες εκδόσεις των Windows |
| 11 | Καλώδια συνδέσεων | Να συνοδεύεται από καλώδιο USB και καλώδιο τροφοδοσίας |
| 12 | Άλλα | Να διαθέτει φωτεινές ενδείξεις για την κατάσταση του  Να συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγχειρίδια χρήσης |
| 13 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | ≥1 έτος |

**B.3 Έγχρωμος Εκτυπωτής Σχεδίων**

**B.4 Πολυμηχάνημα Α4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **Είδος** | **Περιγραφή** |
| 1 | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ | Πολυμηχάνημα, Ασπρόμαυρος εκτυπωτής laser ομάδας εργασίας |
| 2 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ | Λέιζερ σύστημα ξηρής ηλεκτροστατικής μεταφοράς. Το TONER & το ΤΥΜΠΑΝΟ θα είναι ξεχωριστά για φθηνότερο κόστος παραγωγής αντιγράφων. Θα έχει τη δυνατότητα αυτόματης διπλής |
| 3 | ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ | A4, A4, A5, A6, Executive, Folio, Legal, Letter |
| 4 | ΤΑΧΥΤΗΤΑ | ≥ 38 Σελ/Λεπτό |
| 5 | ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ - ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΣΕΤΩΝ | Θα διαθέτει χειροκίνητο αλλά και αυτόματο σύστημα τροφοδότησης πρωτοτύπων για την γρήγορη παραγωγή. χωρητικότητας ≥ 250 φύλλα για τον αυτόματο τροφοδότη και ≥ 150 φύλλα για τον χειροκίνητο . |
| 6 | ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ | Συνδεσιμότητα Ethernet, USB2. |
| 7 | ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ | Ανάλυση εκτύπωσης τουλάχιστον 1200X1200dpi |
| 8 | Μέγιστη Μηνιαία χρήση | 80.000 Σελ/Μήνα |
| 9 | Εκτύπωση Διπλής Όψης | Ναι |
| 10 | Μνήμη Εκτυπωτή | ≥ 512 ΜΒ |
| 11 | Σαρωτής | Ταχύτητα Σάρωσης 42 spm Black / 19 spm Color  Μέγιστη Ανάλυση 1200x600 DPI  Βάθος Χρώματος - Ποσότητα Φύλλων ADF 50 φύλλα |
| 12 | Δυνατότητες | Fax, ADF, Σάρωση Διπλής Όψεως, Mobile Printing Capability |
| 13 | Εγγύηση | ≥ 1 έτος. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **Είδος** | **Περιγραφή** |
| 1 | Τύπος σαρωτή | Sheet fed |
| 2 | Μέγεθος σελίδας | A4 |
| 3 | Τύπος σάρωσης | Simplex / Duplex, Έγχρωμο / Grayscale / Μονόχρωμο |
| 4 | Light Source | R, G, B LED x 2 (Front x 1, Back x 1) |
| 5 | Οπτική Ανάλυση | ≥600 dpi |
| 6 | Ταχύτητα σάρωσης | Simplex: ≥ 20 ppm/Duplex: ≥ 40 ipm |
| 7 | Βάθος χρώματος | ≥24-bit |
| 8 | Σάρωση διπλής όψης | Ναι |
| 9 | Αυτόματος τροφοδότης | ΝΑΙ , ≥50 φύλλα |
| 10 | Image processing function | Auto color detection, Automatic page size detection, De-Skew, Multi-image, Blank page skip, Error diffusion, Dropout color (R, G, B, Saturation), Image emphasis, Advanced DTC, sRGB, Halftone, Smoothing, Split image, Vertical streaks reduction, Digital endorser, Edge correction, Dynamic threshold(iDTC) |
| 11 | Τρόπος σύνδεσης | USB 2.0 / USB: B type |
| 12 | Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα | Όλες οι υπάρχουσες εκδόσεις των Windows ,Mac OS |
| 13 | Καλώδια συνδέσεων | Να συνοδεύεται από καλώδιο USB και καλώδιο τροφοδοσίας |
| 14 | Σάρωση σε : | Αρχείο , φωτογραφία, email , εκτυπωτή. |
| 15 | Συνοδευτικά Προγράμματα | PaperStream IP (TWAIN / TWAIN x64 / ISIS) for SP Series, PaperStream Capture Lite, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, Presto!™ PageManager™, ABBYY™ FineReader™ Sprint, Scanner Central Admin Agent |
| 16 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | ≥1 έτος |

**Β.5 Σαρωτής εγγράφων A4 με αυτόματο τροφοδότη διπλής όψης**

**Γ. Ομάδα περιφερειακών (Τηλεφωνικά κέντρα)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **Είδος** | **Περιγραφή** |
| 1 | Γραμμές | 4 κυκλώματα σύνδεσης αναλογικών γραμμών ΟΤΕ (PSTN)  2 κυκλώματα σύνδεσης γραμμών ΟΤΕ (ISDN) |
| 2 | Χαρακτηριστικά | * 8 κυκλώματα σύνδεσης αναλογικών & ψηφιακών συσκευών σε οποιαδήποτε αναλογία * 1 κανάλι IVR (Auto Attendant) για προαπαντητικά μηνύματα * 1 κανάλι Voice Mail για αποθήκευση μηνυμάτων σε θυρίδα χωρητικότητας 8 λεπτών της ώρας * 2 ρελέ για σύνδεση θυροτηλεφώνων * 1 ψηφιακή συσκευή 24 πλήκτρων * 4 εικονικά κυκλώματα εγγραφής 4 κινητών τηλεφώνων τα οποία θα έχουν πρόσβαση στο Τ/Κ για να συμπεριφέρονται ως εσωτερικά τηλέφωνα του Τ/Κ * Δυνατότητα 1000 συντετμημένων επιλογών * Δωρεάν χρήση για ένα χρόνο της εφαρμογής My Calls από την εγκατάσταση του Τ/Κ, για την καταγραφή και διαχείριση των τηλεφωνικών χρεώσεων * 6 αναλογικές συσκευές * Εγκατάσταση – μικτονόμηση |
| 16 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | ≥1 έτος |

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να συμπληρώσουν τον παρακάτω πίνακα και να τον αποστείλουν στην υπηρεσία (email επικοινωνίας [a.kalloudis@kos.gr](mailto:a.kalloudis@kos.gr) ή στο Φαξ 2242021341) μέχρι τις 23/06/2017.

**Πίνακας Ενδεικτικών Τιμών \***

\* Οι τιμές είναι ενδεικτικές ώστε η υπηρεσία μας να σχηματίσει άποψη της τρέχουσας τιμής αγορών

\*\* Παρακαλούμε οι τιμές να συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A/Α** | **Τύπος** | **Μονάδα μέτρησης** | **Ποσότητα** | **Τιμή ανά τεμ.** |
| Α. Ομάδα (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές) | | | |
| Α.1 | **Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές** | Τεμ. | 5 |  |
| Α.2 | **Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές** | Τεμ. | 15-25 |  |
| Α.3 | **Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές** | Τεμ. | 1 |  |
| Α.4 | **Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές** | Τεμ. | 1 |  |
| Α.5 | **Server-Εξυπηρετητές** | Τεμ. | 1 |  |
| Β. Ομάδα ( Εκτυπωτές- Φωτοτυπικά) | | | |
| Β1 | **Φωτοτυπικό laser A3** | Τεμ. | 3 |  |
| Β2 | **Εκτυπωτής Α4 Laser, Δικτυακός** | Τεμ. | 3 |  |
| Β3 | **Έγχρωμος Εκτυπωτής Σχεδίων (Plotter)** | Τεμ. | 1 |  |
| Β4 | **Πολυμηχάνημα Α4** | Τεμ. | 2 |  |
| Β5 | **Σαρωτής εγγράφων** | Τεμ. | 4 |  |
| Γ. ομάδα (Τηλεφωνικά Κέντρα) | | | |
| Γ1 | **Τηλεφωνικό κέντρο**  **(6 θέσεων)** | Τεμ. | 3 |  |

Ημερομηνία, Σφραγίδα & Υπογραφή